Załącznik nr 1 do USTALENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 05/07/2021

……………………………………

Miejscowość, data

**FORMULARZ SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

**DRUKARNIA AMICUS Klaudiusz Nadolny**

ul. Miła 19

83-220 Skórcz

|  |  |
| --- | --- |
| *Firma:* |  |
| *NIP:* |  |
| *Adres siedziby:* |  |
| *Osoba do kontaktu:* |  |
| *Dane kontaktowe (telefon, e-mail):* |  |

|  |
| --- |
| **WYCENA PRZEDMIOTU DOTAWY (zgodnie z opisem w zaproszeniu do wyceny)** |
| **Część 1: Rolowa maszyna drukująca w technologii cyfrowej i fleksograficznej z wbudowaną funkcją uszlachetniania nadruku**Wymagane minimalne parametry:• min. prędkość druku: 23,4 m/min,• druk: CMYK oraz PANTONE,• stacja druku cyfrowego (dla druku CMYK),• stacja druku flekso z kałamarzem (dla druku PANTONE),• możliwość druku na następujących materiałach: papier, BOPP, PET oraz PP,• min. średnica roli materiału: 762 mm,• min. szerokość zadruku: 318 mm druk cyfrowy, 330 mm druk fleksograficzny ,• obligatoryjne dodatkowe funkcje: a) złocenie na zimno, b) laminacja,• semirotacyjna stacja sztancująca,• technologia utwardzania i suszenia: suszenie chłodzonym powietrzem LED UV.Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:a) Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 jest 1 urządzenie, co oznacza, że stacje druku cyfrowego i flesko będą zamontowane na jednej platformie. Konstrukcja maszyny ma umożliwiać instalację dodatkowej stacji druku fleksograficznego przed zadrukiem oraz rozbudowę stacji sztancującej do możliwości arkuszowania bez utraty uprawnień wynikających z gwarancji,b) Zamawiający nie dopuszcza maszyn typu offline lub nearline. c) Maszyna zostanie podłączona przez Dostawcę do sprzętu komputerowego Zamawiającego znajdującego się w miejscu lokalizacji, Dostawca zapewnia kompatybilność w tym zakresie. | **Wyceniane urządzenie spełnia parametry określone w zaproszeniu do wyceny TAK/NIE** | **Cena netto (bez VAT)** |
|  |  |
| **Proponowany termin realizacji dostawy:** |  |
| **Część 2: Przewijarka stołowa do etykiet**Wymagane minimalne parametry:* min. szerokość wstęgi: 250 mm,
* odwijanie i nawijanie:
* ilość trzpieni: min. 2 szt.,
* średnica roli: min. 2x440 mm,
* przewijanie dwukierunkowe,
* prędkość: nie mniejsza niż 150 m/min,
* obligatoryjne wyposażenie dodatkowe:
* trzpień pneumatycznie rozprężny,
* stacja noży żyletkowych (noże żyletkowe w komplecie),
* system kontroli brakującej etykiety,
* czujnik do etykiet transparentnych.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:* Menu/wyświetlacz z obsługą w języku polskim,
* Stacja noży użytkowych obejmuje noże standardowe – ogólnodostępne, z możliwością stosowania zamienników.
 |  |  |
| **Proponowany termin realizacji dostawy:** |  |
| **Część 3: Wózek do papieru w roli**Wymagane minimalne parametry:* min. długość ramion podnośnika: 650 mm,
* min. udźwig 200 kg.
 |  |  |
| **Proponowany termin realizacji dostawy:** |  |
| **Data ważności wyceny:** |  |

…………………………………………………..….………

Czytelny podpis

Niniejszy formularz służy do oszacowania wartości rynkowej zamówienia, nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ofertą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a także nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.